# Fejlfinding for Netværkstilslutningsrapport

##### For Wi-Fi-tilslutning

## Ehternet-tilslutning

### Sådan løser du problemer i forbindelse med netværksstatus eller tilslutning

1. Se netværkstilslutningsrapporten, som du udskrev. Kontroller punkterne i A (Kontroller netværkstilslutning), hvor status vises som FEJL.
2. Klik på de punkter, hvor status vises som FEJL, i listen over kontrolpunkter for at få vist løsningerne.
3. Se den meddelelse, der vises i B, og se efter samme meddelelse under hvert kontrolpunkt. Følg derefter løsningerne.

###
Kontrolpunkter

Klik på punkterne herunder for at gå til meddelelserne og løsningerne.

1. Ethernet Cable Connection Check (Kontrol af Ethernet-kabeltilslutning)
2. IP Address Check (Kontrol af IP-adresse)
3. Detailed IP Setup Check (Kontrol af detaljeret IP-opsætning)

###
Meddelelser og løsninger i forbindelse med kontrolpunkterne

#### 1. Ethernet Cable Connection Check (Kontrol af Ethernet-kabeltilslutning)

Nr. | Meddelelser | Løsninger
--- | --- | ---
1 | Kontroller, at netværkskablet er sat i, og at netværksenheder som f.eks. hub, router eller adgangspunkt er tændt. | Kontroller følgende: Netværkskablet er sat i netværksenheder som f.eks. printeren eller en hub Netværksenheder som f.eks. en hub er tændt

Kontroller, om netværkskablet er sat i og fungerer korrekt.
Du kan kontrollere driftsstatus for netværksenheder ved at se på status-LED'en for netværksporten på tilsluttede enheder som f.eks. en hub.

Til toppen

#### 2. IP Address Check (Kontrol af IP-adresse)

Nr. | Meddelelser | Løsninger
--- | --- | ---
2 | Forkert IP-adresse tildelt til printeren. Kontroller IP-adresseopsætning på netværksenheden (hub, router eller adgangspunkt). Kontakt netværksadministratoren for assistance. | Kontroller, om DHCP-funktionen for adgangspunktet er aktiveret. Skift den til aktiveret, hvis den er deaktiveret.

Til toppen

#### 3. Detailed IP Setup Check (Kontrol af detaljeret IP-opsætning)

Nr. | Meddelelser | Løsninger
--- | --- | ---
3 | Kontroller opsætning af IP-adresse, subnetmaske og standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for assistance. | Kontroller følgende: Andre enheder på netværket er tændt Netværkskablet er sat korrekt i Den netværksadresse, der er indstillet manuelt for printeren, er korrekt Netværksadressen for printeren er den samme som den, der er indstillet for andre enheder Indstil den korrekte netværksadresse vha. printerens LCD-panel, hvis adressen er forkert. Hvis du ikke kan ændre indstillingerne vha. printeren, kan du foretage indstillinger vha. EpsonNet Setup. Den aktuelle IP-adresse, subnetmaske og standardgateway vises i C (Network Status (Netværksstatus)).
4 | Opsætningen er ikke gennemført. Kontroller opsætning af standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for assistance. | Kontroller følgende: Den standardgatewayadresse, der er indstillet manuelt for printeren, er korrekt Den enhed, der er angivet som en standardgateway, er tændt Netværkskablet er sat korrekt i Indstil den korrekte standardgatewayadresse vha. printerens LCD-panel, hvis adressen er forkert. Hvis du ikke kan ændre indstillingerne vha. printeren, kan du foretage indstillinger vha. EpsonNet Setup. Den aktuelle standardgatewayadresse vises i C (Network Status (Netværksstatus)) under Standardgateway.
5 | Kontroller tilslutningen og netværksopsætningen for pc'en eller andre enheder. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for assistance. | Kontroller følgende: Andre enheder på netværket er tændt Netværkskablet er sat korrekt i Den netværksadresse, der er indstillet manuelt for printeren, er korrekt Netværksadressen for printeren er den samme som den, der er indstillet for andre enheder Prøv følgende, hvis du har kontrolleret alle ovenstående punkter: Start EpsonNet Setup på den pc, der bruger samme netværk som printeren. Indstil IP-adressen for printeren på skærmen til opsætning af IP-adresse, hvis din printer står på printerlisten.

Kontroller printerens IP-adresse, og kontroller, om netværksprinteren kan få adgang til andre enheder på netværket. I nogle tilfælde kan fejlen ikke specificeres. Vi anbefaler, at du udfører netværksopsætning vha. EpsonNet Setup.

Til toppen