กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย)
ข้อควรทราบ:
หากเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย) ไม่มีปุ่ม ให้เปิดใช้ WPS โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย)
กด บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้สามวินาที
ไฟสถานะ Wi-Fi กะพริบสลับกัน อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
การตั้งค่า Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟสถานะเครือข่ายทั้งสองดวงสว่างตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบต่อไปนี้ ไฟสถานะเครือข่ายดวงขวาดับไปหลังจากนั้นห้านาที
การตั้งค่า Wi-Fi ล้มเหลวหากไฟดวงซ้ายดับและไฟดวงขวากะพริบอยู่ คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
การตั้งค่าล้มเหลว