Wyświetlenie ekranu z ostrzeżeniem lub błędem oznacza niepowodzenie konfiguracji sieci Wi-Fi.
Naciśnij przycisk OK, sprawdź poniższe pozycje, a następnie ponownie skonfiguruj sieć.
Sprawdź, czy router bezprzewodowy (punkt dostępowy) jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieci.
Jeśli wykonano konfigurację z użyciem kodu PIN, sprawdź, czy kod PIN wprowadzony do programu narzędziowego routera bezprzewodowego (punktu dostępowego) jest prawidłowy.
Umieść drukarkę w pobliżu routera bezprzewodowego (punktu dostępowego).
Sprawdź, czy tryb komunikacji Wi-Fi (IEEE802.11*) ustawiony w punkcie dostępowym jest obsługiwany przez drukarkę. (*Wyświetlany komunikat zależy od lokalizacji.)
Jeżeli funkcja filtrowania adresów MAC jest włączona, należy zarejestrować adres MAC drukarki, aby zapobiec filtrowaniu połączeń urządzenia.
Sprawdź, czy włączona jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeżeli funkcja jest wyłączona, należy ją włączyć.