Nastavenie pripojenia Wi-Fi zlyhalo ak sa zobrazuje obrazovka s varovaním alebo chybou.
Stlačte tlačidlo OK, skontrolujte nasledujúce položky a znova vykonajte nastavenie.
Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač (prístupový bod) zapnutý. Ak je vypnutý, zapnite ho a potom znova vykonajte nastavenie siete.
Ak ste vykonali nastavenie pomocou kódu PIN, skontrolujte, či je kód PIN zadaný do pomocného programu bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) správny.
Tlačiareň umiestnite blízko k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu).
Skontrolujte, či režim komunikácie Wi-Fi (IEEE802.11*), nastavený pre váš prístupový bod zodpovedá tomu, ktorý podporuje vaša tlačiareň. (*Údaje na displeji sa líšia podľa umiestnenia.)
Ak je zapnutá funkcia filtrovania adresy MAC, zaregistrujte adresu MAC vašej tlačiarne, aby tlačiareň nebola filtrovaná.
Skontrolujte, či je alebo nie je zapnutá funkcia DHCP prístupového bodu. Ak je vypnutá, zapnite ju.