Menyvalgene varierer etter skrivermodellen.
På modeller med berøringsskjerm kan du trykke ikonet direkte på skjermen til skriveren.
På modeller uten berøringsskjerm bruker du piltastene til å velge elementer. Trykk deretter OK.
Kontroller at skriveren er slått på og klar til bruk.
Mer informasjon
Gå til skriveren og åpne menyen for Wi-Fi-oppsett ved å følge én av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av skriveren.
Velg .
Velg Wi-Fi-oppsett.
Tapp og deretter Wi-Fi-oppsett.
Velg Trykknappsoppsett (WPS) / Trykknapp (WPS).
Trykk WPS-knappen på den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Trykk deretter Fortsett eller OK på skriveren.
Obs!
Hvis det ikke er noen knapp på den trådløse ruteren (tilgangspunktet), aktiverer du WPS via programvaren for den trådløse ruteren (tilgangspunktet).
Når det vises en fullføringsmelding, trykker du OK for å fullføre Wi-Fi-oppsettet.
Klikk koblingen nedenfor hvis Wi-Fi-konfigureringen mislyktes.
Konfigurasjon mislyktes