Wenn ein Warn- oder Fehlerbildschirm angezeigt wird, ist das Wi-Fi-Setup fehlgeschlagen.
Drücken Sie OK, prüfen Sie die folgenden Elemente und führen Sie das Netzwerk-Setup erneut aus.
Prüfen Sie, ob der drahtlose Router (Access-Point) eingeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein und führen Sie das Netzwerk-Setup erneut aus.
Wenn Sie ein PIN-Code-Setup ausgeführt haben, prüfen Sie, ob der im Dienstprogramm des drahtlosen Routers (Access-Point) eingegebene PIN-Code richtig ist.
Stellen Sie den Drucker in der Nähe des drahtlosen Routers (Access-Point) auf.
Überprüfen Sie, ob der Wi-Fi-Kommunikationsmodus (IEEE802.11*), der für Ihren Access-Point eingestellt ist, mit dem von Ihrem Drucker unterstützten Kommunikationsmodus übereinstimmt. (*Anzeige variiert je nach Standort.)
Wenn die MAC-Adressfilterungsfunktion aktiviert ist, registrieren Sie die MAC-Adresse Ihres Druckers, um zu vermeiden, dass bei Ihrem Drucker eine Filterung vorgenommen wird.
Überprüfen Sie, ob die DHCP-Funktion für den Access-Point aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie sie.