Tryk på WPS-knappen på den trådløse router (adgangspunktet).
BEMÆRK:
Hvis den trådløse router (adgangspunktet) ikke har en knap, skal du aktivere WPS vha. den software, der følger med den trådløse router (adgangspunktet).
Hold på printeren nede i tre sekunder.
Wi-Fi-statuslampen blinker. Den kan tage nogle minutter for printeren at oprette forbindelse til netværket.
Den trådløse LAN-opsætning er gennemført, når begge netværksstatuslamper tændes som vist i nedenstående illustration. Den højre netværksstatuslampe slukkes efter fem minutter.
Trådløs LAN-opsætning mislykkedes, hvis den venstre er slukket, og den højre blinker. Klik på nedenstående link for at løse problemet.
Opsætning mislykkedes