プリンターの操作パネルが使用できる状態になっていることを確認します。
操作パネルが使用できないときは
プリンターから無線LAN設定を開始します。お使いのプリンターに合った方法で操作してください。
を選択します。
ホーム画面から[無線LAN設定]を選択します。
をタップしてから［無線LAN設定］を選択します。
[プッシュボタン自動設定（AOSS/WPS）]を選択します。
無線LANルーター（アクセスポイント）の【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティーランプが点滅するまで押します。その後、プリンターの操作パネルから［設定開始］または【OK】で設定を開始してください。
参考：
【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、無線LANルーター（アクセスポイント）にプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作します）ときは、無線LANルーター（アクセスポイント）のマニュアルで確認してください。
設定終了のメッセージが表示されたら終了します。
エラーが出たときはリンクをご覧になってネットワーク設定をやり直してください。
接続に失敗したときは