Tome nota do nome da rede (SSID) tal como este é apresentado na parte inferior deste ecrã. Depois, seleccione-o no ecrã da impressora.
Clique na tecla Apresentar palavra-passe existente na parte inferior deste ecrã. Em seguida, introduza a palavra-passe no ecrã da impressora utilizando as teclas ou as teclas de setas.
NOTA:
A palavra-passe é sensível a maiúsculas e a minúsculas. A sua palavra-passe pode conter letras maiúsculas e minúsculas, bem como números.
Se a palavra-passe não for apresentada mesmo depois de clicar na tecla, consulte a documentação do router sem fios (ponto de acesso).
Nos modelos sem ecrã táctil, consulte a hiperligação seguinte para obter informações sobre como introduzir caracteres.
Introduzir caracteres