Izbor menija se menja u zavisnosti od modela štampača.
Za modele sa ekranom osetljivim na dodir, pritisnite ikonu direktno na ekranu štampača.
Za modele koji nemaju ekran osetljiv na dodir, stavke izaberite pomoću tastera sa strelicama. Zatim pritisnite OK.
Uverite se da je štampač uključen i spreman za upotrebu.
Više informacija
Idite do štampača i uđite u meni za konfigurisanje Wi-Fi veze prateći jedan od načina navedenih ispod, u zavisnosti od štampača.
Izaberite .
Izaberite Wi-Fi Setup (Konfigurisanje Wi-Fi veze).
Pritisnite , a zatim i Wi-Fi Setup (Konfigurisanje Wi-Fi veze).
Izaberite Push Button Setup (WPS) (Podešavanje tastera (WPS))/Push Button (WPS) (Dugme (WPS)).
Pritisnite WPS dugme na bežičnom ruteru (pristupnoj tački). Zatim pritisnite Proceed (Nastavi) ili OK na štampaču.
NAPOMENA:
Ako bežični ruter (pristupna tačka) nema dugme, omogućite WPS pomoću softvera priloženog uz vaš bežični ruter (pristupnu tačku).
Kada se prikaže poruka o završetku, pritisnite OK da biste završili konfigurisanje Wi-Fi veze.
Ako konfigurisanje Wi-Fi veze nije uspelo, kliknite na sledeću vezu.
Konfigurisanje nije uspelo