Izbor menija se menja u zavisnosti od modela štampača.
Za modele sa ekranom osetljivim na dodir, pritisnite ikonu direktno na ekranu štampača.
Za modele koji nemaju ekran osetljiv na dodir, stavke izaberite pomoću tastera sa strelicama. Zatim pritisnite OK.
Uverite se da je štampač uključen i spreman za upotrebu.
Više informacija
Idite do štampača i uđite u meni za konfigurisanje Wi-Fi veze prateći jedan od načina navedenih ispod, u zavisnosti od štampača.
Izaberite .
Izaberite Wi-Fi Setup (Konfigurisanje Wi-Fi veze).
Pritisnite , a zatim i Menu (Meni).
Uđite u meni za konfigurisanje direktne Wi-Fi veze prateći jedan od načina navedenih ispod, u zavisnosti od štampača.
Izaberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Konfigurisanje direktne Wi-Fi veze bez rutera)/Wi-Fi Direct Setup (Konfigurisanje direktne Wi-Fi veze).
Izaberite Wi-Fi Direct Routerless Setup (Konfigurisanje direktne Wi-Fi veze bez rutera)/Wi-Fi Direct Setup (Konfigurisanje direktne Wi-Fi veze), a zatim Connection Setup (Konfigurisanje veze).
Pratite uputstva na ekranu štampača, a zatim pritisnite Proceed (Nastavi) ili OK.
Proverite SSID prikazan na ekranu štampača.
Ako nije prikazan, pritisnite OK ili , a zatim pretražite i izaberite SSID na koju je priključen računar.
Pretraga SSID-a
Unesite prikazanu lozinku u Wi-Fi podešavanja računara. Ako nije prikazana na ekranu štampača, pritisnite .
Unos lozinke
Završite konfigurisanje Wi-Fi veze.