Les menus disponibles varient en fonction du modèle d'imprimante.
Pour les modèles avec écran tactile, appuyez sur l'icône affichée à l'écran.
Pour les modèles sans écran tactile, sélectionnez les éléments à l'aide des touches fléchées. Appuyez ensuite sur OK.
Assurez-vous que l’imprimante est sous tension et prête à l’emploi.
Pour plus d’informations
Placez-vous au niveau de l'imprimante et accédez au menu de configuration Wi-Fi en procédant de l'une des manières suivantes, selon votre imprimante.
Sélectionnez .
Sélectionnez Configuration Wi-Fi.
Appuyez sur , puis sur Menu.
Accédez au menu de configuration Wi-Fi Direct en procédant de l'une des manières suivantes, selon votre imprimante.
Sélectionnez Configuration Wi-Fi Direct sans routeur/Config Wi-Fi Direct.
Sélectionnez Configuration Wi-Fi Direct sans routeur/Config Wi-Fi Direct, puis Configurer une connexion.
Suivez les instructions sur l’écran de l’imprimante, puis appuyez sur Poursuivre ou OK.
Consultez l’identifiant SSID affiché sur l’écran de l’imprimante.
S’il n’est pas affiché, appuyez sur OK ou , puis recherchez et sélectionnez l’identifiant SSID à l’aide de votre ordinateur.
Recherche d’un identifiant SSID
Saisissez le mot de passe affiché dans les paramètres Wi-Fi de votre ordinateur. S’il n’est pas affiché sur l’écran de l’imprimante, appuyez sur .
Saisie d’un mot de passe
Terminez la configuration Wi-Fi.