# استكشاف الأخطاء وإصلاحها لـ تقرير اتصال الشبكة

##### بالنسبة إلى اتصال إيثرنت

## اتصال Wi-Fi

### كيفية حل مشاكل حالة الشبكة أو الاتصال

1. عرض تقرير اتصال الشبكة الذي قمت بطباعته. تحقق من العناصر الموجودة في A ‏(Check Network Connection (التحقق من اتصال الشبكة)) والتي تُظهر حالتها كلمة FAIL (فشل).
2. في القائمة "عناصر التحقق"، انقر فوق العناصر التي تُظهر الحالة FAIL (فشل) لعرض الحلول.
3. تحقق من الرسالة المعروضة في B وابحث عن نفس الرسالة المدرجة تحت كل عنصر من عناصر التحقق. ثم اتبع الحلول.

بالنسبة للرسائل التي تبدأ بالعلامة * في B، انظر "حول بيئة الشبكة الخاصة بك" للحصول على المزيد من المعلومات.

###
عناصر التحقق

انقر فوق العناصر أدناه للانتقال إلى الرسائل والحلول.

#####

1. Wireless Network Name (SSID) Check (التحقق من اسم الشبكة اللاسلكية (SSID))
2. Communication Mode Check (التحقق من وضع الاتصال)
3. Security Mode Check (التحقق من وضع الأمان)
4. MAC Address Filtering Check (التحقق من فلترة عنوان MAC)
5. Security Key/Password Check (التحقق من مفتاح الأمان/كلمة المرور)
6. IP Address Check (التحقق من عنوان IP)
7. Detailed IP Setup Check (التحقق من إعداد IP التفصيلي)
   - حول بيئة الشبكة

###
الرسائل والحلول لعناصر التحقق

#### 1. Wireless Network Name (SSID) Check (التحقق من اسم الشبكة اللاسلكية (SSID))

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
1 | No wireless network names (SSID) found (لم يتم العثور على أسماء شبكات لاسلكية (SSID))‏. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly (تأكد من تشغيل الموجه/نقطة الوصول، ومن إعداد الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من تشغيل نقطة الوصول. إذا كانت لا تعمل، فقم بتشغيلها، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة مرة أخرى. ضع الطابعة الخاصة بك بالقرب من نقطة الوصول. إذا كنت قد قمت بإدخال اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) يدويًا، فتأكد مما إذا كان اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) الخاصة بك صحيحًا أم لا. فإذا كان الاسم غير صحيح، فأدخله مرة أخرى. يظهر اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) في C (حالة الشبكة) ضمن اسم الشبكة (SSID). إذا كنت قد قمت بإعداد الشبكة باستخدام نظام WPS، فتحقق مما إذا كانت نقطة الوصول الخاصة بك تدعم نظام WPS أم لا. إذا أردت إعداد اتصال Ad Hoc، فأنت بحاجة أولاً إلى إعداد Ad Hoc للكمبيوتر الخاص بك. قم بإجراء إعداد Ad Hoc للكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة للطابعة الخاصة بك مرة أخرى.
2 | No wireless network names (SSID) found (لم يتم العثور على أسماء شبكات لاسلكية (SSID))‏. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly (تأكد أن إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) الخاصة بالكمبيوتر الذي ترغب في الاتصال به إعدادًا صحيحًا). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من تشغيل الكمبيوتر الذي ترغب في الاتصال به. إذا كان لا يعمل، فقم بتشغيله، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة للطابعة الخاصة بك مرة أخرى. ضع الطابعة الخاصة بك بالقرب من الكمبيوتر الذي ترغب في الاتصال به.

تظهر الرسائل أعلاه في حالة عدم العثور على اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) المحدد أو الذي تم إدخاله أثناء إعداد الشبكة.
SSID هو اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك. إذا كنت تستخدم نقطة وصول، فهذا يعني أن الشبكة الخاصة بك كان لديها اسم بالفعل عندما تم إعداد نقطة الوصول.
إذا أردت توصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر مباشرة بدون نقطة وصول (اتصال Ad Hoc)، فأنت بحاجة إلى إعداد شبكة Ad Hoc للكمبيوتر الخاص بك. وفي هذه الحالة، يتعين عليك إنشاء معرف SSID على الكمبيوتر الخاص بك.
إذا لم تكن تعلم SSID الخاص بك، فنوصي بالاتصال بالشخص أو الشركة التي قامت بإعداد الشبكة الخاصة بك.
ويتعين عليك أيضًا وضع الطابعة الخاصة بك بالقرب من نقطة الوصول (أو الكمبيوتر) أثناء الإعداد حتى تستقبل الطابعة إشارة واضحة من نقطة الوصول أو الكمبيوتر.

أعلى

#### 2. Communication Mode Check (التحقق من وضع الاتصال)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
3 | Wi-Fi communication mode ‎(IEEE802.11*) does not match the current setting of the printer (وضع اتصال Wi-Fi (IEEE802.11*) غير مطابق للإعداد الحالي للطابعة). Set the same communication mode to the printer, router/access point, and PC (قم بإعداد نفس وضع الاتصال للطابعة، والموجه/نقطة الوصول، والكمبيوتر). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). *يختلف العرض باختلاف موقعك. | تحقق من أن وضع اتصال Wi-Fi الذي تم تعيينه لنقطة الوصول مطابق للوضع الذي تدعمه الطابعة الخاصة بك.

تظهر هذه الرسالة في حالة عدم دعم الطابعة لوضع اتصال Wi-Fi المعين لنقطة الوصول والكمبيوتر.

أعلى

#### 3. Security Mode Check (التحقق من وضع الأمان)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
4 | Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer (وضع الأمان (على سبيل المثال WEP، WPA) غير مطابق للإعداد الحالي للطابعة). Confirm security mode (قم بتأكيد وضع الأمان). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تأكد أن نقطة الوصول تستخدم أحد أوضاع الأمان التالية. وإذا لم تكن تستخدم أي منها، فقم بإجراء إعداد الشبكة مرة أخرى وغيّره إلى وضع أمان مدعوم. WEP-64bit ‏(40bit) WEP-128bit ‏(104bit) WPA PSK ‏(TKIP) WPA2 PSK ‏(TKIP) WPA PSK ‏(AES) WPA2 PSK ‏(AES) WPA ‏(TKIP/AES) WPA2 ‏(TKIP/AES)

تظهر هذه الرسالة في حالة عدم دعم الطابعة لأوضاع الأمان التي تم تعيينها لأجهزة الشبكة أو في حالة عدم مطابقتها لوضع أمان الطابعة.
هناك أنواع مختلفة من أوضاع الأمان يتم تعيينها لأجهزة الشبكة استنادًا إلى قوتها أو طريقة تشفيرها.
وقد تختلف أوضاع الأمان المدعومة وفقًا لجهاز الشبكة. وللسماح بالاتصال، يتعين تعيين نفس وضع الأمان بين جهاز الشبكة والطابعة.

أعلى

#### 4. MAC Address Filtering Check (التحقق من فلترة عنوان MAC)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
5 | MAC address of your printer may be filtered (ربما تمت فلترة عنوان MAC للطابعة الخاصة بك). Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering (تحقق مما إذا كانت هناك قيود عند الموجه/نقطة الوصول مثل فلترة عنوان MAC). See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance (انظر الوثائق الخاصة بالموجه/نقطة الوصول، أو اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك للحصول على المساعدة). | انظر دليل الإرشادات المرفق مع نقطة الوصول الخاصة بك للحصول على المزيد من المعلومات حول وظيفة فلترة عنوان MAC. في حالة تمكين وظيفة الفلترة، قم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالطابعة لمنع فلترة الطابعة. إذا كنت قد استخدمت وضع أمان WEP لنقطة الوصول الخاصة بك لتمكين المصادقة المشتركة، فتأكد من صحة مفتاح وفهرس المصادقة.

تظهر هذه الرسالة عند تمكين فلترة عنوان MAC، وعدم تسجيل عنوان MAC الخاصة بالطابعة إلى نقطة الوصول.
عنوان MAC هو رقم تعريفي يُستخدم لتعريف أجهزة الشبكة الفردية.
تتضمن نقطة الوصول وظيفة تتيح لها السماح بوصول جهاز أو رفض وصوله إلى الشبكة استنادًا إلى عنوان MAC الخاص به.
وفي حالة تمكين هذه الوظيفة، يمكن لأجهزة الشبكة فقط المزودة بعناوين MAC مُسجلة الاتصال بالشبكة.

أعلى

#### 5. Security Key/Password Check (التحقق من مفتاح الأمان/كلمة المرور)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
6 | Entered security key/password does not match the one set for your router/access point (مفتاح الأمان/كلمة المرور التي تم إدخالها لا تطابق المفتاح أو كلمة المرور التي تم تعيينها للموجه/نقطة الوصول الخاصة بك). Confirm security key/password (تأكد من مفتاح الأمان/كلمة المرور). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | مفتاح الأمان الذي تم تعيينه لنقطة الوصول غير مطابق لمفتاح الأمان الذي تم إدخاله. قم بإعداد الشبكة الخاصة بك مرة أخرى باستخدام مفتاح الأمان الصحيح. مفتاح الأمان حساس لحالة الأحرف.

تظهر هذه الرسالة في حالة عدم تطابق مفتاح الأمان الذي تم إدخاله والمفتاح الذي تم تعيينه لنقطة الوصول الخاصة بك.
ويعتبر مفتاح (كلمة مرور) الأمان ضروري للاتصال بالشبكة.
مفتاح الأمان حساس لحالة الأحرف. وفي حالة عدم تطابق المفتاح الذي تم إدخاله بشكل تام مع المفتاح المُسجل، يفشل الاتصال.

أعلى

#### 6. IP Address Check (التحقق من عنوان IP)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
7 | Incorrect IP address is assigned to the printer (تم تعيين عنوان IP غير صحيح إلى الطابعة). Confirm IP address setup of the network device ‏(hub, router, or access point) (تأكد من إعداد عنوان IP الخاص بجهاز الشبكة (لوحة الوصل، أو الموجه، أو نقطة الوصول)). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق مما إذا كانت وظيفة DHCP لنقطة الوصول ممكنة أم لا. إذا كانت الوظيفة معطلة، فقم بتغييرها إلى ممكّنة. إذا قمت بتعيين عنوان IP يدويًا، فسيكون عنوان IP خارج النطاق المدعوم (غير صالح). قم بإدخال عنوان IP الصحيح.

أعلى

#### 7. Detailed IP Setup Check (التحقق من إعداد IP التفصيلي)

الرقم | الرسائل | الحلول
--- | --- | ---
8 | Confirm the connection and network setup of the PC or other device (تأكد من إعداد الاتصال والشبكة للكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى). Connection using the EpsonNet Setup is available (يمكن الاتصال باستخدام برنامج EpsonNet Setup). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من الآتي: تحقق من تشغيل الأجهزة، مثل الكمبيوتر، التي ترغب في استخدام الطابعة. تحقق من وجود الأجهزة التي ترغب في استخدام الطابعة، مثل الكمبيوتر، على نفس الشبكة. إذا كنت قد تحققت من النقاط الواردة أعلاه، فقم بإجراء إعداد الشبكة باستخدام EpsonNet Setup.
9 | Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup (تأكد من إعداد عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية). Connection using the EpsonNet Setup is available (يمكن الاتصال باستخدام برنامج EpsonNet Setup). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من الآتي: عمل الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة صحة عنوان الشبكة الذي تم تعيينه يدويًا للطابعة مطابقة عنوان الشبكة الخاص بالطابعة لعنوان الشبكة الخاص بالأجهزة الأخرى إذا كان عنوان الشبكة غير صحيح، فقم بتعيين العنوان الصحيح باستخدام شاشة LCD الخاصة بالطابعة. عند تعذر تغيير الإعدادات باستخدام الطابعة، قم بتعيين الإعدادات باستخدام EpsonNet Setup. يظهر عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية الحالية في C‏ (Network Status) (حالة الشبكة).
10 | Setup is incomplete (الإعداد غير مكتمل). Confirm default gateway setup (تأكد من إعداد البوابة الافتراضية). Connection using the EpsonNet Setup is available (يمكن الاتصال باستخدام برنامج EpsonNet Setup). Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من الآتي: صحة عنوان البوابة الافتراضية الذي تم تعيينه يدويًا للطابعة تشغيل الجهاز الذي تم تحديده كبوابة افتراضية إذا كان عنوان البوابة الافتراضية غير صحيح، فقم بتعيين العنوان الصحيح باستخدام شاشة LCD الخاصة بالطابعة. عند تعذر تغيير الإعدادات باستخدام الطابعة، قم بتعيين الإعدادات باستخدام EpsonNet Setup. يظهر عنوان البوابة الافتراضية الحالي في C‏ Network Status (حالة الشبكة) ضمن البوابة الافتراضية.
11 | Confirm the following: (تأكد من الآتي) -Entered security key/password is correct (صحة مفتاح الأمان/كلمة المرور التي تم إدخالها) -Index of the security key/password is set to the first number (تعيين فهرس مفتاح الأمان/كلمة المرور إلى الرقم الأول) -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct (صحة إعداد عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية، أو البوابة الافتراضية) Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من الآتي: عمل الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة صحة عنوان الشبكة الذي تم تعيينه يدويًا للطابعة مطابقة عنوان الشبكة الخاص بالطابعة لعنوان الشبكة الخاص بالأجهزة الأخرى إذا قمت بالتحقق من جميع النقاط أعلاه، فحاول القيام بالآتي: قم بتشغيل برنامج EpsonNet Setup على الكمبيوتر الذي يستخدم نفس الشبكة التي تستخدمها الطابعة. إذا كانت الطابعة الخاصة بك مدرجة في قائمة الطابعات، فقم بتعيين عنوان IP للطابعة على شاشة إعداد عنوان IP. إذا كانت الطابعة الخاصة بك غير مدرجة، فقد يكون مفتاح الأمان غير صحيح. قم بإجراء إعداد الشبكة باستخدام شاشة LCD الخاصة بالطابعة، ثم أدخل مفتاح الأمان الصحيح. يمكنك تسجيل مفاتيح أمان متعددة لنقطة الوصول في وضع أمان WEP. وفي حالة تسجيل العديد من المفاتيح، تحقق من إدخال المفتاح الذي تم تسجيله أولاً.
12 | Confirm the following: (تأكد من الآتي) -Entered security key/password is correct (صحة مفتاح الأمان/كلمة المرور التي تم إدخالها) -Index of the security key/password is set to the first number (تعيين فهرس مفتاح الأمان/كلمة المرور إلى الرقم الأول) -Connection and network setup of the PC or other device is correct (صحة إعداد الاتصال والشبكة للكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى) Contact your network administrator for assistance (للحصول على المساعدة، اتصل بمسؤول الشبكة الخاص بك). | تحقق من الآتي: تشغيل أجهزة الشبكة، مثل المودم، ولوحة الوصل، والموجه تعيين عنوان IP لأجهزة الشبكة بخلاف الطابعة يدويًا (في حالة تعيين عنوان IP للطابعة تلقائيًا بينما الأجهزة الأخرى يدويًا، قد تختلف شبكة الطابعة عن أجهزة الشبكة الأخرى) إذا قمت بالتحقق من جميع النقاط أعلاه، فحاول القيام بالآتي: قم بتشغيل برنامج EpsonNet Setup على الكمبيوتر الذي يستخدم نفس الشبكة التي تستخدمها الطابعة. إذا كانت الطابعة الخاصة بك مدرجة في قائمة الطابعات، فقم بتعيين عنوان IP للطابعة على شاشة إعداد عنوان IP. إذا كانت الطابعة الخاصة بك غير مدرجة، فقد يكون مفتاح الأمان غير صحيح. قم بإجراء إعداد الشبكة باستخدام شاشة LCD الخاصة بالطابعة، ثم أدخل مفتاح الأمان الصحيح. يمكنك تسجيل مفاتيح أمان متعددة لنقطة الوصول في وضع أمان WEP. وفي حالة تسجيل العديد من المفاتيح، تحقق من إدخال المفتاح الذي تم تسجيله أولاً.

تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة، وتحقق مما إذا كانت طابعة الشبكة يمكنها الوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة أم لا. في بعض الحالات، لا يمكن تحديد الخطأ. نوصي بإجراء إعداد الشبكة باستخدام EpsonNet Setup.
حول عناوين الشبكة:
لا يشير عنوان IP إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة، مثل الكمبيوتر، ولوحة الوصل، والموجه فقط، ولكنه يشير أيضًا إلى نطاق الشبكة الذي تنتمي إليه هذه الأجهزة. ويمكن للأجهزة الموجودة على نفس الشبكة الاتصال ببعضها البعض. وإذا أردت الاتصال بأجهزة موجودة على شبكة أخرى، فيلزم وجود موجه. يتكون عنوان IP من جزأين. الجزء الأول يسمى "عنوان الشبكة" ويشير إلى نطاق الشبكة. والجزء الثاني يسمى "عنوان المضيف" ويشير إلى جهاز الشبكة. ويختلف الخط الموجود بين عنوان الشبكة وعنوان المضيف وفقًا لحجم (فئة) الشبكة. ولكن يمكنك تعريف الخط الموجود بين عنوان الشبكة وعنوان المضيف باستخدام قناع الشبكة الفرعية.
إذا كنت تستخدم الطابعة الخاصة بك على شبكة منزلية، فقم بتعيين إعداد عنوان IP للطابعة إلى "تلقائي" عند استخدام وظيفة DHCP الخاصة بنقطة الوصول. إذا أردت استخدام الإعداد "يدوي" لتعيين عنوان IP الخاص بالطابعة، فراجع الخطوات التالية لتعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية.

1. تحقق من عنوان IP الخاص بالموجه (أو نقطة الوصول) المتصل بالكمبيوتر الخاص بك. للحصول على التفاصيل، انظر دليل الإرشادات الخاص بالموجه (أو نقطة الوصول).
2. تتم كتابة جميع عناوين IP في شكل مقاطع مكونة من أربع قيم رقمية (لـ IPv4). وفي المقطع الأخير، ضع قيمة عددية فريدة في نطاق يتراوح من 1 إلى 254. (عندما يكون الموجه هو ملقم DHCP أو عند وجود ملقم DHCP آخر في الشبكة المنزلية، اضبط قيمة لا تتعارض مع عنوان IP المخصص من قبل ملقم DHCP).

مثال للإعداد:
عنوان IP للموجه (أو نقطة الوصول): 192.168.1.1
مثال للإعداد على الطابعة: 192.168.1.3
عند استخدام الطابعة في شبكة صغيرة المدى، يتم تعيين 255.255.255.0 لكل أجهزة الشبكة لقناع الشبكة الفرعية. وتستخدم البوابة أيضًا نفس قيمة عنوان IP الخاص بنقطة الوصول.

أعلى

#### حول بيئة الشبكة

بالإضافة إلى تقرير التحقق من حالة/اتصال الشبكة، تظهر الرسائل التالية لإخبارك بالعوامل الأخرى الموجودة في بيئة الشبكة الخاصة بك والتي يتعين تحسينها.

الرسائل | الحلول
--- | ---
*Signal strength is low (قوة الإشارة ضعيفة). If you have problems printing or scanning, improve your wireless network environment (في حالة وجود مشاكل في الطباعة أو المسح الضوئي، قم بتحسين بيئة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك). | بسبب ضعف قوة الإشارة، قد تكون سرعة الطباعة منخفضة، أو قد تكون الطباعة متقطعة. قم بإجراء الإعدادات التالية لتحسين البيئة: ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول قم بإزالة أي معوقات بين نقطة الوصول والطابعة.
*A router/access point channel conflict has been detected (تم اكتشاف تعارض في قناة الموجه/نقطة الوصول). If you have problems printing or scanning, improve your wireless network environment (في حالة وجود مشاكل في الطباعة أو المسح الضوئي، قم بتحسين بيئة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك). | قد يحدث تداخل للإشارات عن طريق الشبكات اللاسلكية الأخرى المستخدمة في الغرف أو المباني القريبة. قد يعمل وضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول على تحسين البيئة.
*Signal strength is low (قوة الإشارة ضعيفة). A router/access point channel conflict has been detected (تم اكتشاف تعارض في قناة الموجه/نقطة الوصول). If you have problems printing or scanning, improve your wireless network environment (في حالة وجود مشاكل في الطباعة أو المسح الضوئي، قم بتحسين بيئة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك). | بسبب ضعف قوة الإشارة، قد تكون سرعة الطباعة منخفضة، أو قد تكون الطباعة متقطعة. قد يحدث تداخل للإشارات عن طريق الشبكات اللاسلكية الأخرى المستخدمة في الغرف أو المباني القريبة. قم بإجراء الإعدادات التالية لتحسين البيئة: ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول قم بإزالة أي معوقات بين نقطة الوصول والطابعة.
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected (تم اكتشاف أسماء متعدد للشبكة (SSID) تتطابق مع اسم الشبكة (SSID)‏ المُدخل). Confirm network name (SSID) (تأكد من اسم الشبكة (SSID))‏. | إنك تقوم بالاتصال بنقطة وصول مختلفة. جرّب الآتي: قم بتغيير SSID الخاص بنقطة الوصول التي ترغب في الاتصال بها، ثم قم بإجراء إعداد الشبكة للطابعة الخاصة بك مرة أخرى.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | إذا كنت تريد إضافة جهاز جديد، افصل أحد الأجهزة الحالية باستخدام إعدادات Wi-Fi للجهاز، أو افصل جميع الأجهزة عبر تغيير كلمة المرور من الطابعة لديك.

أعلى