Dacă pe ecran este afişat un mesaj de avertizare sau de eroare, configurarea Wi-Fi a eşuat.
Apăsaţi pe OK, verificaţi următoarele elemente şi apoi efectuaţi din nou configurarea reţelei.
Verificaţi dacă ruterul fără fir (punctul de acces) este deschis. Dacă este închis, porniţi-l, apoi efectuaţi din nou configurarea reţelei.
Dacă aţi configurat reţeaua folosind metoda cu cod PIN, verificaţi dacă aţi introdus corect codul PIN în programul utilitar al ruterului fără fir (punctul de acces).
Aşezaţi imprimanta aproape de ruterul fără fir (punctul de acces).
Verificaţi dacă modul de comunicare Wi-Fi (IEEE802.11*) setat pentru punctul de acces se potriveşte celui pe care îl acceptă imprimanta. (*Diferă în funcţie de locaţia dumneavoastră.)
Dacă funcţia de filtrare a adresei MAC este activată, înregistraţi adresa MAC a imprimantei dvs., pentru a preveni filtrarea acesteia.
Verificaţi dacă este activată sau nu funcţia DHCP pentru punctul de acces. Dacă este dezactivată, aceasta trebuie activată.