Menüü valik varieerub printeri mudelist sõltuvalt.
Vajutage puuteekraaniga mudelite korral printeri ekraanil olevale ikoonile.
Kasutage puuteekraanita mudelite korral menüüelementide valimiseks nooleklahve. Vajutage seejärel OK.
Veenduge, et printer on toitevõrku ühendatud ja kasutamiseks valmis.
Lisateave
Lülitage printer Wi-Fi seadistamismenüüsse, järgides printerist sõltuvalt ühte allpool kirjeldatud meetoditest.
Valige .
Valige Wi-Fi Setup (Wi-Fi seadistamine).
Puudutage suvandit ja seejärel Menu (Menüü).
Minge Wi-Fi otseseadistuse menüüsse, järgides printerist sõltuvalt ühte allpool kirjeldatud meetoditest.
Valige Wi-Fi Direct Routerless Setup (Wi-Fi marsruuterita otseseadistus) / Wi-Fi Direct Setup (Wi-Fi otseseadistus).
Valige Wi-Fi Direct Routerless Setup (Wi-Fi marsruuterita otseseadistus) / Wi-Fi Direct Setup (Wi-Fi otseseadistus) ja seejärel Connection Setup (Ühenduse seadistamine).
Järgige printeri ekraanile kuvatavaid juhiseid ning vajutage seejärel Proceed (Jätka) või OK.
Kontrollige printeri ekraanile kuvatavat identifikaatorit SSID.
Kui seda ei kuvata, vajutage OK või ning otsige ja valige seejärel arvutist SSID.
Identifikaatori SSID otsimine
Sisestage kuvatav parool arvuti Wi-Fi sätetesse. Kui see ei ole printeri ekraanil kuvatud, vajutage .
Parooli sisestamine
Lõpetage Wi-Fi seadistamine.