Postavljanje Wi-Fi veze nije uspjelo ako se na zaslonu prikaže upozorenje ili pogreška.
Pritisnite OK, provjerite sljedeće stavke, a zatim ponovo postavite mrežu.
Provjerite je li bežični usmjerivač (pristupna točka) uključen. Ako je isključen, uključite ga i ponovo postavite mrežu.
Ako ste postavili PIN kod, provjerite ispravnost PIN koda unesenog u programu bežičnog usmjerivača (pristupne točke).
Postavite pisač blizu bežičnog usmjerivača (pristupne točke).
Provjerite da li način Wi-Fi komunikacije (IEEE802.11*) postavljen na pristupnoj točki odgovara načinu koji podržava pisač. (*Prikaz se razlikuje ovisno o lokaciji.)
Ako je funkcija filtriranja MAC adrese uključena, registrirajte MAC adresu pisača da pisač ne bi bio filtriran.
Provjerite je li omogućena funkcija DHCP za pristupnu točku. Ako je onemogućena, omogućite ju.