Pasižymėkite tinklo pavadinimą (SSID), kuris rodomas šio ekrano apačioje. Paskui jį pasirinkite spausdintuvo ekrane.
Šio ekrano apačioje spauskite mygtuką Rodyti slaptažodį. Paskui mygtukais arba rodyklių mygtukais įveskite slaptažodį į spausdintuvo ekraną.
PASTABA:
svarbios tiek didžiosios, tiek mažosios raidės. Slaptažodį gali sudaryti didžiosios ir mažosios raidės bei skaičiai.
Jei slaptažodis nėra rodomas netgi paspaudus mygtuką, žr. belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) dokumentaciją.
Jei naudojate modelius be jutiklinio ekrano, žr. toliau pateikiamą nuorodą, kur yra daugiau informacijos apie ženklų įvestį.
Ženklų įvestis