Изборът на меню се различава в зависимост от модела на принтера.
За модели със сензорен екран натиснете иконата директно на екрана на принтера.
За модели без сензорен екран използвайте бутоните със стрелки, за да изберете елементи. След това натиснете OK.
Уверете се, че принтерът е включен и готов за употреба.
Повече информация
Отидете при принтера и отворете менюто за Wi-Fi настройка, като използвате един от методите по-долу в зависимост от вашия принтер.
Изберете .
Изберете Wi-Fi Setup (Wi-Fi настройка).
Докоснете и след това Menu (Меню).
Отворете менюто за настройка на Wi-Fi Direct, като използвате един от методите по-долу в зависимост от вашия принтер.
Изберете Wi-Fi Direct Routerless Setup (Настройка на Wi-Fi Direct без рутер)/ Wi-Fi Direct Setup (Настройка на Wi-Fi Direct).
Изберете Wi-Fi Direct Routerless Setup (Настройка на Wi-Fi Direct без рутер)/ Wi-Fi Direct Setup (Настройка на Wi-Fi Direct) и след това Connection Setup (Настройка на връзка).
Следвайте инструкциите на екрана на принтера и след това натиснете Proceed (Продължаване) или OK.
Проверете SSID, изведено на екрана на принтера.
Ако не е изведено, натиснете OK или и след това потърсете и изберете SSID чрез компютъра.
Търсене на SSID
Въведете показаната парола в Wi-Fi настройките на компютъра. Ако не е изведена на екрана на принтера, натиснете .
Въвеждане на парола
Завършете настройката на Wi-Fi.