Če se pokaže opozorilo ali zaslon z napako, namestitev Wi-Fi ni uspela.
Kliknite OK, preverite naslednje korake, in ponovite namestitev omrežja.
Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) vključen. Če je brezžični usmerjevalnik izključen, ga vključite in ponovite namestitev omrežja.
Če ste namestitev opravili z geslom PIN, preverite, ali ste vnesli pravilno geslo PIN v brezžični usmerjevalnik (dostopno točko).
Tiskalnik postavite v bližino brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke).
Prepričajte se, da se način komunikacije Wi-Fi (IEEE802.11*), ki je nastavljen za dostopno točko ujema z načinom, ki ga podpira vaš tiskalnik. (*Prikaz se razlikuje glede na vašo lokacijo.)
Če je funkcija filtriranja naslova MAC omogočena, registrirajte naslov MAC vašega tiskalnika in tako preprečite filtriranje tiskalnika.
Preverite, ali je DHCP funkcija za dostopno točko omogočena ali ni. Če je onemogočena, jo omogočite.