Premere per annullare l'errore, verificare le voci che seguono e quindi eseguire di nuovo l'impostazione della rete.
Verificare che il router wireless (il punto di accesso) sia acceso. Se spento, accenderlo e quindi eseguire nuovamente l'impostazione della rete.
Se è stata eseguita un'impostazione con codice PIN, verificare che il codice PIN immesso nell'utility del router wireless (il punto di accesso) sia corretto.
Posizionare la stampante vicino al router wireless (il punto di accesso).
Verificare che il modo di comunicazione Wi-Fi (IEEE802.11*) impostato per il punto di accesso corrisponda al modo supportato dalla stampante in uso. (*La visualizzazione varia a seconda dell'area di residenza.)
Se la funzione di filtraggio dell'indirizzo MAC è abilitata, registrare l'indirizzo MAC della stampante per evitare che la stampante venga filtrata.
Controllare che la funzione DHCP per il punto di accesso sia abilitata. Se disabilitata, abilitarla.