Premere il tasto WPS sul router wireless (punto di accesso).
NOTA:
se il router wireless (punto di accesso) non dispone di un tasto, abilitare WPS tramite il software fornito con il router wireless (punto di accesso).
Tenere premuto sulla stampante per tre secondi.
Le spie di stato Wi-Fi lampeggiano alternatamente. La connessione della stampante alla rete potrebbe richiedere alcuni minuti.
L'impostazione Wi-Fi è completata quando entrambe le spie di stato rete si accendono come mostrato nella figura che segue. La spia di stato rete destra si spegne dopo cinque minuti.
L'impostazione Wi-Fi non è riuscita se la sinistra è spenta e la destra lampeggia. Per risolvere il problema, fare clic sul collegamento che segue.
Impostazione non riuscita