## Wykorzystanie menu Równoległy

Uwagi:

- Ustawienia drukarki wybrane w programie lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia domyślne.
- Opcje i ustawienia mogą się różnić w zależności od drukarki.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Włącz Wyłącz
PS SmartSwitch | Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Włącz Wyłącz
Stan zaawansowany | Określa, czy komunikacja dwukierunkowa przez port równoległy jest włączona czy wyłączona. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Włącz Wyłącz
Przyjmuj inicjacje | Określa, czy drukarka ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Włącz Wyłącz
Protokół | Określa prędkość przesyłania informacji do drukarki przez port równoległy. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Fastbytes. Aby drukarka mogła odbierać informacje z tą prędkością, komputer musi obsługiwać tryb Fastbytes.
- Przy ustawieniu wartości Standardowy drukarka odbiera informacje z normalną prędkością.

Standardowy

Fastbytes

Bufor równoległy | Dostosowuje rozmiar bufora wejściowego portu równoległego do potrzeb systemu. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora portu równoległego.
- Maksymalny dopuszczalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla opcji menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz, czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora portu równoległego, należy wyłączyć lub zmniejszyć bufor portu szeregowego, podczerwieni, LocalTalk i USB.
- Zmiana elementu menu Bufor równoległy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.

Automatycznie

Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru