## Uso del menu Impostazioni

Note:

- Le impostazioni della stampante selezionate da un programma o un driver per stampante sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- Le opzioni e le impostazioni possono variare a seconda della stampante.

Voce di menu | Descrizione | Impostazioni
--- | --- | ---
Linguaggio stampante | Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante. Nota: anche se si imposta il linguaggio della stampante come predefinito, è possibile inviare da un'applicazione software processi di stampa che impiegano l'altro linguaggio. | Emulazione PCL Emulazione PS Emulazione PPDS
Rimoz. inceppam. | Specifica se la stampante ristampa una pagina inceppata (Attivato), se non ristampa una pagina inceppata (Disattivato) o se ristampa una pagina inceppata a meno che non sia disponibile una quantità di memoria necessaria a stampare la pagina in attesa (Automatico).

Nota: l'impostazione predefinita è Automatico.

Attivato

Disattivato

Automatico

Lingua schermo | Consente di specificare la lingua del testo sul display del pannello di controllo della stampante. Nota: è possibile che non siano disponibili tutte le lingue. La lingua predefinita relativa al proprio paese o alla propria regione è impostata dal produttore. | Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo

Danese

Norvegese

Olandese

Svedese

Portoghese

Suomi

Giapponese

Russo

Polacco

Ungherese

Turco

Repubblica ceca

Coreano

Cinese semplificato

Cinese Tradizionale

Area di stampa | Consente di modificare l'area di stampa fisica e logica. Note:

- Normale è l'impostazione predefinita. Se si tenta di stampare i dati dell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.
- L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio HBP ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL o PostScript.

Normale

Pagina intera

Controllo allarme | Consente di specificare le impostazioni di allarme in caso la stampante necessiti dell'intervento di un operatore. Note:

- Singolo è l'impostazione predefinita. La stampante emette tre segnali acustici in rapida sequenza.
- Quando è impostata l'opzione Disattivato, la stampante non emette il segnale di allarme.
- Quando è impostata l'opzione Continuo, la stampante emette tre segnali di allarme ogni 10 secondi.

Disattivato

Singolo

Continuo

Allarme toner | Consente alla stampante di interrompere la stampa e attivare un segnale di allarme singolo o continuo quando si verifica la condizione di toner in esaurimento. Note:

- Disattivato è l'impostazione predefinita. Quando è impostata l'opzione Disattivato, la stampante non emette il segnale di allarme.
- Quando è impostata l'opzione Singolo, la stampante emette tre segnali rapidi.
- Quando è impostata l'opzione Continuo, la stampante emette tre segnali di allarme ogni 10 secondi.

Disattivato

Singolo

Continuo

Destinaz. trasf. | Consente di specificare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note:

- RAM è l'impostazione predefinita. Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante.
- Il salvataggio delle risorse trasferite nella memoria Flash equivale a una memorizzazione permanente, mentre quello nella RAM comporta una memorizzazione temporanea.

RAM

Flash

Risparmio energia | Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Risparmio energia. Nota: l'impostazione 1-240 specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Risparmio energia. La gamma dei valori varia in base alla stampante. | 1– 240
Timeout stampa | Consente di specificare il tempo di attesa (in secondi) prima che venga stampata l'ultima pagina di un processo che non termina con un comando di stampa della pagina. Note:

- Disabilitato è l'impostazione predefinita.
- 90 è l'impostazione dell'intervallo predefinito.

Disabled (Disabilitato)

1 - 255

Proseg. autom. | Consente di specificare il tempo di attesa (in secondi) prima che venga ripresa la stampa dopo la visualizzazione di un messaggio di errore che richiede l'intervento dell'operatore. Note:

- Disabilitato è l'impostazione predefinita. La stampa non viene ripresa finché non scompare il messaggio di errore.
- Quando viene specificata l'impostazione dell'intervallo, la stampante rimane in attesa per il tempo specificato al termine del quale viene ripresa la stampa.
- 5 è l'impostazione dell'intervallo predefinito.

Disabled (Disabilitato)

5-255

Timeout attesa | Consente di specificare il tempo di attesa (in secondi) prima che la stampante riceva altri byte di dati dal computer. Note:

- Disabilitato è l'impostazione predefinita.
- 40 è l'impostazione dell'intervallo predefinito.
- Trascorso tale intervallo, il processo di stampa viene annullato. L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL, PPDS o HBP.

Disabled (Disabilitato)

Da 15 a 65535

Risoluzione ridotta | Consente di specificare la riduzione automatica della risoluzione di una pagina da 600 dpi a 300 dpi per evitare condizioni di memoria piena della stampante. | Disattivato Attivato
Salva risorse | Consente di specificare se tutte le risorse permanenti trasferite (ad esempio font e macro) vengono memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. La stampante conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono, quindi, elimina le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo. | Disattivato Attivato
Ripristina | Consente di specificare se la funzione Ripristina è disponibile tenendo premuto il pulsante Annulla della stampante. Note:

- L'impostazione predefinita è Attivato.
- I processi di stampa memorizzati nella stampante possono essere persi completamente o in parte durante il ripristino.

Disattivato

Attivato

Stampa buffer | Consente di specificare se il pannello di controllo della funzione Stampa buffer è disponibile sulla stampante. Nota: L'impostazione predefinita è Attivato. | Disattivato Attivato
Protez. pagina | Consente di evitare che la carta di una stampa per una pagina venga caricata prima che questa sia stata completamente elaborata e sia pronta per la stampa. Note:

- Disattivato è l'impostazione predefinita. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.
- Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.

Disattivato

Attivato

Modalità Risparmio | Consente di conservare la quantità di energia e/o materiali di consumo utilizzati. Note:

- Disattivato è l'impostazione predefinita. La stampante funziona al livello di prestazioni migliore.
- L'impostazione Consumo energetico consente di conservare l'utilizzo di energia, utilizzando il minimo assoluto richiesto.
- L'impostazione Carta consente di ridurre al minimo il consumo di carta.
- L'impostazione Consumo energetico/Carta consente di ridurre al minimo il consumo di carta, toner ed energia, utilizzando i requisiti minimi.

Disattivato

Consumo energetico

Carta

Consumo energetico/Carta

Modalità Silenzioso | La stampante funziona in modalità a ridotta rumorosità. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato Attivato