## Présentation des limites pour les imprimantes sur port parallèle

Pour les imprimantes installées sur port parallèle et ne disposant pas de communications bidirectionnelles, ce sont les paramètres par défaut de l'imprimante qui sont affichés et non les paramètres actuels de l'imprimante. Seuls les paramètres que vous modifiez sont envoyés à l'imprimante lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres. Pour afficher les paramètres actuels :

1. Installez le composant des communications bidirectionnelles disponible sur le CD Logiciel et documentation.

2. Vérifiez si la fonction de communication bidirectionnelle du pilote est activée (sous l'onglet Ports dans Propriétés de l'imprimante).

La barre d'état de la fenêtre de l'utilitaire affiche un message indiquant que l'état du paramètre de communication bidirectionnelle a été vérifié.

Remarque : la fonction de communication bidirectionnelle requiert un câble parallèle IEEE 1284.