## Uso del menú USB

Nota: los valores de la impresora seleccionados desde un programa o controlador anulan los valores predeterminados.

Elemento de menú | Descripción | Valores
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Configura la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Activado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
PS SmartSwitch | Configura la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PS cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Activado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
Mem intermedia USB | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada de USB según las necesidades del sistema. Notas:

- Automático es el valor predeterminado.
- Si cambia el elemento de menú Mem intermedia USB, la impresora se restablece automáticamente.
- El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia USB, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias del puerto paralelo, del puerto serie y de red.

Sensor

De 3 K hasta el tamaño máximo permitido