## Uso del menu USB

Nota: le impostazioni della stampante selezionate da un programma o un driver sovrascrivono le impostazioni predefinite.

Voce di menu | Descrizione | Impostazioni
--- | --- | ---
SmartSwitch PCL | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: l'impostazione predefinita è Attivato. | Attivato Disattivato
SmartSwitch PS | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: l'impostazione predefinita è Attivato. | Attivato Disattivato
Buffer USB | Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della porta USB in base alle esigenze del sistema. Note:

- L'impostazione predefinita è Automatico.
- Modificando l'impostazione della voce di menu Buffer USB, si ripristina automaticamente la stampante.
- La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione del buffer USB sul livello massimo consentito, è possibile disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer per la connessione parallela, seriale, di rete, infrarossi e LocalTalk.

Automatico

Da 3 K fino alla massima dimensione consentita