## Uso del menu Parallela

Note:

- Le impostazioni della stampante selezionate da un programma o un driver per stampante sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- Le opzioni e le impostazioni possono variare a seconda della stampante.

Voce di menu | Descrizione | Impostazioni
--- | --- | ---
SmartSwitch PCL | Consente di specificare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: l'impostazione predefinita è Attivato. | Attivato Disattivato
SmartSwitch PS | Consente di specificare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: l'impostazione predefinita è Attivato. | Attivato Disattivato
Stato avanzato | Consente di attivare o disattivare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Nota: l'impostazione predefinita è Attivato. | Attivato Disattivato
Esegui inizializzazione | Attiva o disattiva l'esecuzione delle richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Attivato Disattivato
Protocollo | Consente di specificare la velocità con cui vengono trasmesse le informazioni alla stampante attraverso la porta parallela. Note:

- Fastbytes è l'impostazione predefinita che È necessario che il computer in uso supporti la modalità Fastbytes affinché la stampante riceva informazioni a questa velocità.
- Quando viene impostata l'opzione Standard, la stampante riceve le informazioni a una velocità normale.

Standard

Fastbytes

Buffer parallela | Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della porta parallela in base alle esigenze del sistema. Note:

- L'impostazione predefinita è Automatico. La stampante è in grado di calcolare automaticamente le dimensioni del buffer della porta parallela.
- La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer della porta parallela, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer seriale, infrarossi, LocalTalk e USB.
- La modifica dell'impostazione della voce di menu Buffer parallela comporta il ripristino automatico della stampante.

Automatico

Da 3 K fino alla massima dimensione consentita