## Uso del menú Emulación PCL

Notas:

- Los valores de la impresora seleccionados desde un programa o controlador de impresora anulan los valores predeterminados.
- Las opciones y valores pueden variar en función de la impresora.

Elemento de menú | Descripción | Valores
--- | --- | ---
Ancho A4 | Especifica la anchura de la página lógica para el papel de tamaño A4. Nota: 198 mm es el valor predeterminado. | 198 mm 203 mm
Orientación | Determina la orientación del texto y gráficos en la página. Nota: Vertical es el valor predeterminado. | Vertical Horizontal
CR auto tras LF | Especifica si la impresora introduce automáticamente un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivado Activado
LF auto tras CR | Especifica si la impresora introduce automáticamente un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro. Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivado Activado
Líneas por página | Especifica el número de líneas que se imprimen en cada página. Notas:

- 60 es el valor predeterminado para EE.UU. 64 es valor predeterminado para fuera de EE.UU.
- La impresora define la cantidad de espacio entre cada línea según los elementos de menú Líneas por página, Tamaño del papel y Orientación. Seleccione los valores de Tamaño del papel y Orientación correctos antes de definir el número de líneas por página.

1–255

Renumerar bandeja > Asignar bandeja <x> | Configura la impresora para que funcione con controladores de impresora o programas que utilicen distintas asignaciones de orígenes para las bandejas de papel (orígenes de entrada). Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivado 0–199
Renumerar bandeja > Asignar papel manual | Configura la impresora para que funcione con controladores de impresora o programas que utilicen distintas asignaciones de orígenes para el alimentador manual Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivado 0–199
Renumerar bandeja > Asignar sobre manual | Configura la impresora para que funcione con controladores de impresora o programas que utilicen distintas asignaciones de orígenes para el alimentador de sobres manual Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivado 0–199