## Korzystanie z Menu USB

Uwaga: Ustawienia drukarki wybrane w programie lub sterowniku zastępują ustawienia domyślne.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Włącz Wyłącz
PS SmartSwitch | Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PS, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Włącz Wyłącz
Bufor USB | Dostosowuje rozmiar bufora wejściowego portu USB do potrzeb systemu. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie.
- Zmiana elementu menu Bufor USB spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.
- Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla opcji menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć lub zmniejszyć bufor równoległy, szeregowy, sieciowy, podczerwieni i LocalTalk.

Automatycznie

od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru