## Korzystanie z menu Emulacja PCL

Uwagi:

- Ustawienia drukarki wybrane w programie lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia domyślne.
- Opcje i ustawienia mogą się różnić w zależności od drukarki.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
Szerokość A4 | Określa szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4 Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest 198 mm. | 198 mm 203 mm
Orientacja | Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na arkuszu. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Pionowo. | Pionowo Poziomo
Autom. CR po LF | Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz Włącz
Autom. LF po CR | Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF). Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz Włącz
Wierszy na stronie | Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym w USA jest 60. Ustawieniem domyślnym poza USA jest 64.
- Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie ustawień następujących opcji menu: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.

1–255

Zmiana numerów zasobników > Przypisz zasobnik <x> | Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami lub programami przypisującymi w inny sposób źródła do zasobników (źródeł nośników). Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz 0–199
Zmiana numerów zasobników > Przypisz papier ręcznie | Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub programami przypisującymi w inny sposób numery źródeł do podajnika ręcznego. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz 0–199
Zmiana numerów zasobników > Przypisz kopertę ręcznie | Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub programami przypisującymi w inny sposób numery źródeł do ręcznego podajnika kopert. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz 0–199