## Descripción de las limitaciones de conexión en paralelo

Para impresoras conectadas mediante el puerto paralelo sin comunicaciones bidireccionales, se muestran los valores predeterminados de la impresora y no los valores reales de la misma. Sólo se envían a la impresora los valores que haya cambiado al hacer clic en Aplicar configuración. Para mostrar los valores actuales:

1. Instale el componente de comunicaciones bidireccionales que se incluye en el CD Software y documentación.

2. Verifique que el controlador asociado tiene activada la comunicación bidireccional (en la ficha Puertos de Propiedades de impresión).

La barra de estado de la ventana de utilidades muestra "Estado de los valores - Verificado", que indica que la comunicación bidireccional es correcta.

Nota: para la comunicación bidireccional se necesita un cable paralelo compatible con IEEE 1284.