## Uso del menu Emulazione PCL

Note:

- Le impostazioni della stampante selezionate da un programma o un driver per stampante sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- Le opzioni e le impostazioni possono variare a seconda della stampante.

Voce di menu | Descrizione | Impostazioni
--- | --- | ---
Larghezza A4 | Consente di specificare la larghezza della pagina logica per i supporti di formato A4. Nota: 198 mm è l'impostazione predefinita. | 198 mm 203 mm
Orientamento | Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita. | Verticale Orizzontale
CR auto. dopo LF | Consente di specificare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato Attivato
LF auto. dopo CR | Consente di specificare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato Attivato
Righe per pagina | Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note:

- 60 è l'impostazione predefinita per gli Stati Uniti e 64 e 64 è l'impostazione predefinita per gli altri Paesi.
- La stampante imposta lo spazio tra una riga e l'altra in base alle impostazioni di Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il numero di righe da stampare per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta corretti.

1 - 255

Rinumera vassoio > Assegna vassoio <x> | Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini per i vassoi carta (origini carta). Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato 0 - 199
Rinumera vassoio > Assegna carta man. | Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per l'alimentatore manuale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato 0 - 199
Rinumera vassoio > Assegna busta manuale | Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per l'alimentatore buste manuale. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita. | Disattivato 0 - 199