## Para entender as limitações das conexões paralelas

Para as impressoras com conexões paralelas, sem a comunicação bidirecional, são exibidas as configurações padrão da impressora, não as configurações reais. Apenas as configurações alteradas são enviadas para a impressora quando você clica em Aplicar configurações. Para exibir as configurações reais:

1. Instale o componente de comunicação bidirecional incluído no CD de Software e documentação.

2. Verifique se o driver associado possui a comunicação bidirecional ativada (na guia Portas das Propriedades de impressão).

A barra de status da janela do utilitário exibe "Status das configurações—verificado", indicando a comunicação bidirecional.

Nota: A comunicação bidirecional requer um cabo paralelo com classificação IEEE 1284.