## Uso do menu Emulação PCL

Notas:

- As configurações da impressora selecionadas em um programa ou no driver da impressora substituem as configurações padrão.
- Opções e configuração podem variar de acordo com a impressora.

Item de menu | Descrição | Configurações
--- | --- | ---
Largura A4 | Especifica a largura do papel lógico para o papel de tamanho A4. Nota: 198 mm é a configuração padrão. | 198 mm 203 mm
Orientação | Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página. Nota: Retrato é a configuração padrão. | Retrato Paisagem
RC auto após AL | Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar Ligar
AL auto após RC | Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar Ligar
Linhas por Página | Especifica o número de linhas impressas em cada página. Notas:

- 60 é a configuração padrão nos EUA. 64 é a configuração padrão fora dos EUA.
- A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho do papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.

De 1 a 255

Renumerar Bendeja > Atribuir Bandeja <x> | Configura a impressora para que ela funcione com drivers ou programas de impressora que utilizam outras atribuições de origem para as bandejas de papel (origens de entrada). Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar De 0 a 199
Renumerar Bandeja > Atribuir Papel Manual | Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para os alimentadores manuais. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar De 0 a 199
Renumerar Bandeja > Atribuir Envelope Manual | Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para os alimentadores manuais de envelope. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar De 0 a 199