## Utilisation du menu USB

Remarque : les paramètres d'impression sélectionnés depuis un programme ou un pilote remplacent les paramètres par défaut.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : la valeur par défaut est En fonction. | En fonction Hors fonction
PS SmartSwitch | Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : la valeur par défaut est En fonction. | En fonction Hors fonction
Tampon USB | Configure la taille du tampon d'entrée USB en fonction des besoins du système. Remarques :

- La valeur par défaut est Auto.
- La modification de ce paramètre entraîne une réinitialisation automatique de l'imprimante.
- La taille maximale autorisée dépend de la mémoire disponible sur l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et du paramètre de l'option Economiser ressource (En ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série, réseau, infrarouge et LocalTalk.

Auto

3 Ko à la taille maximale autorisée