## Verwenden des Menüs "Konfiguration"

Hinweise:

- Durch in einem Programm oder Treiber ausgewählte Druckereinstellungen werden die Standardeinstellungen überschrieben.
- Die Optionen und Einstellungen können je nach Drucker variieren.

Menüoption | Beschreibung | Einstellungen
--- | --- | ---
Druckersprache | Legt die Standard-Druckersprache fest, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann ein Programm trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden. | PCL-Emulation PS-Emulation PPDS-Emulation
Nach Stau weiter | Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten immer erneut druckt ("Ein"), nie erneut druckt ("Aus") oder nur dann erneut druckt, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird ("Auto"). Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Auto". | Ein Aus Automatisch
Anzeigesprache | Legt die Sprache fest, in der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird. Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Sprachen zur Verfügung. Die Standardsprache für Ihr Land wird werkseitig eingestellt. | Englisch Français Deutsch Italiano Español

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Português

Suomi

Japanisch

Russisch

Polski

Magyar

Türkisch

Czech

Koreanisch

Vereinfachtes Chinesisch

Traditionelles Chinesisch

Druckbereich | Ändert den logischen und physischen bedruckbaren Bereich. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Normal". Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird.
- Die Einstellung "Ganze Seite" wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des HBP-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL-Interpreter oder PostScript-Interpretern gedruckt werden.

Normal

Ganze Seite

Alarmsteuerung | Legt fest, ob und wie oft der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Einzeln". Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.
- Bei der Einstellung "Aus" ertönt kein akustisches Warnsignal.
- Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.

Aus

Einzeln

Fortlaufend

Tonerwarnung | Legt fest, ob der Drucker den Druckvorgang anhalten und einen einzelnen oder fortlaufenden Alarm aktivieren soll, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" ertönt kein akustisches Warnsignal.
- Bei Auswahl von "Einzeln", gibt der Drucker drei kurze Alarmtöne aus.
- Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.

Aus

Einzeln

Fortlaufend

Laden in | Gibt den Speicherort für geladene Ressourcen an. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "RAM". Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
- Im Flash-Speicher werden geladene Ressourcen permanent gespeichert, im RAM hingegen nur vorübergehend.

RAM

Flash-Speicher

Energiesparmodus | Legt fest, wie viele Minuten der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt. Hinweis: Durch Auswahl von "1-240" wird das Zeitintervall festgelegt, nach dem ein Drucker in den Energiesparmodus wechselt. Der Wertebereich ist je nach Drucker verschieden. | 1 bis 240
Druckzeitsperre | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er die letzte Seite eines Druckauftrags druckt, der nicht mit einem Befehl zum Drucken der Seite endet. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Deaktiviert".
- Die Standard-Bereichseinstellung lautet "90".

Deaktiviert

1 bis 255

Auto. fortfahren | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker nach der Anzeige einer Meldung zu einem erforderlichen Benutzereingriff wartet, bevor er den Druck fortsetzt. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Deaktiviert". Der Drucker setzt den Druckvorgang erst dann fort, wenn die Fehlermeldungen gelöscht wurden.
- Wenn Sie eine Bereichseinstellung angeben, wartet die Drucker die angegebene Zeit und fährt dann automatisch mit dem Drucken fort.
- Die Standard-Bereichseinstellung lautet "5".

Deaktiviert

5 bis 255

Wartezeitsperre | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Deaktiviert".
- Die Standard-Bereichseinstellung lautet "40".
- Wenn diese Zeitsperre abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen. Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der HBP-, PPDS- oder PCL-Emulation hat diese Menüoption keine Auswirkungen.

Deaktiviert

15 bis 65535

Auflösungsreduzierung | Legt fest, ob der Drucker Seiten mit einer Auflösung von 600 dpi automatisch auf 300 dpi reduziert, um zu verhindern, dass der Speicher voll wird. | Aus Ein
Ressourcen speichern | Legt fest, ob alle permanent geladenen Ressourcen (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, erhalten bleiben, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht. | Aus Ein
Zurücksetzen | Legt fest, ob die Zurücksetzen-Funktion verfügbar ist, wenn Sie die Taste "Abbrechen" am Drucker gedrückt halten. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Ein".
- Beim Zurücksetzen des Druckers können im Druckerspeicher gespeicherte Druckaufträge ganz oder teilweise verloren gehen.

Aus

Ein

Puffer drucken | Legt fest, ob die Funktion "Puffer drucken" der Bedienerkonsole am Drucker zur Verfügung steht. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Aus Ein
Seitenschutz | Verhindert, dass der Drucker Papier für eine Seite einzieht, bevor die gesamte Seite verarbeitet und für den Druck bereit ist. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Aus". Der Drucker druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.
- Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite.

Aus

Ein

Sparmodus | Spart Energie und/oder Verbrauchsmaterial. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Aus". Der Drucker arbeitet auf einem optimalen Energieniveau.
- Die Energieeinstellung spart Energie, da nur ein Mindestmaß an Energie in Anspruch genommen wird.
- Die Einstellung "Papier" minimiert den Verbrauch von Papier:
- Die Einstellung "Energie/Papier" minimiert den Verbrauch von Papier, Toner und Energie, da nur das absolute Minimum in Anspruch genommen wird.

Aus

Energie

Papier

Energie/Papier

Ruhemodus | Der Drucker wird in einem geräuschreduzierten Modus betrieben. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus Ein