## Uso del menú Paralelo

Notas:

- Los valores de la impresora seleccionados desde un programa o controlador de impresora anulan los valores predeterminados.
- Las opciones y valores pueden variar en función de la impresora.

Elemento de menú | Descripción | Valores
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Configura la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Activado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
PS SmartSwitch | Configura la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Activado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
Estado avanzado | Especifica si la comunicación bidireccional mediante el puerto paralelo está activada o desactivada. Nota: Activado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
Aceptar inicial | Especifica si la impresora acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Activado Desactivado
Protocolo | Especifica la velocidad de la información que se transmite a la impresora a través del puerto paralelo. Notas:

- Fastbytes es el valor predeterminado. La impresora debe admitir el modo Fastbytes para la impresora para poder recibir información a esta velocidad.
- Cuando está definido como Estándar, la impresora recibe la información a la velocidad normal de transmisión.

Estándar

Fastbytes

Mem intermedia paral | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada según las necesidades del sistema. Notas:

- Automático es el valor predeterminado. La impresora calcula automáticamente el tamaño de la memoria intermedia del puerto paralelo.
- El tamaño máximo permitido depende de la cantidad de memoria de la impresora, del tamaño de otras memorias intermedias de enlace y de si el valor Guardar recursos está activado o desactivado. Para maximizar el tamaño de la memoria intermedia del puerto paralelo, puede desactivar o reducir el tamaño de las memorias de puerto serie, infrarrojo, LocalTalk y USB.
- El cambio del elemento de menú Mem intermedia paral restablece automáticamente la impresora.

Auto

De 3 K hasta el tamaño máximo permitido