## Utilisation de l'émulation PCL

Remarques :

- Les paramètres d'impression sélectionnés depuis un programme ou un pilote d'imprimante remplacent les paramètres par défaut.
- Les options et les paramètres peuvent varier en fonction de l’imprimante.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
Largeur A4 | Détermine la largeur de page logique pour le papier au format A4. Remarque : la valeur par défaut est 198 mm. | 198 mm 203 mm
Orientation | Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page. Remarque : la valeur par défaut est Portrait. | Portrait Paysage
CR Auto après LF | Spécifie si l'imprimante insère automatiquement un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction En fonction
LF Auto après CR | Spécifie si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction En fonction
Lignes par page | Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques :

- 60 est le format par défaut aux Etats-Unis. Pour les pays autres que les Etats-Unis, la valeur par défaut est 64.
- L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des options des menus Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.

1 – 255

Renuméroter les tiroirs > Affecter tiroir <x> | Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs (sources d'alimentation). Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction 0 – 199
Renuméroter les tiroirs > Affecter Papier man. | Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour le chargeur manuel. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction 0 – 199
Renuméroter les tiroirs > Affecter enveloppe manuel. | Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour le chargeur d’enveloppes manuel. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction 0 – 199