## Informacje na temat ograniczeń połączenia równoległego

W przypadku drukarek połączonych równolegle, bez użycia komunikacji dwukierunkowej, wyświetlane są ustawienia domyślne drukarki, a nie bieżące. Po kliknięciu przycisku Zastosuj ustawienia do drukarki wysyłane są wyłącznie ustawienia podlegające zmianie. Aby wyświetlić bieżące ustawienia:

1. Zainstaluj składnik służący do komunikacji dwukierunkowej, który jest umieszczony na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja.

2. Sprawdź, czy przypisany sterownik ma włączoną komunikację dwukierunkową (poszukaj na karcie Porty w oknie Właściwości drukowania).

Na pasku stanu okna narzędziowego widnieje komunikat „Stan ustawień – sprawdzony” wskazujący na komunikację dwukierunkową.

Uwaga: Do komunikacji dwukierunkowej wymagany jest kabel równoległy zgodny z normą IEEE 1284.