## Utilisation du menu Configuration

Remarques :

- Les paramètres d'impression sélectionnés depuis un programme ou un pilote d'imprimante remplacent les paramètres par défaut.
- Les options et les paramètres peuvent varier en fonction de l’imprimante.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
Langage d'impression | Définit le langage d'impression par défaut utilisé pour la communication des données entre l'ordinateur et l'imprimante. Remarque : si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'impression par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'autre langage. | Emulation PCL Emulation PS Emulation PPDS
Correction bourrage | Indique si l'imprimante réimprime systématiquement une page à l'origine d'un bourrage (En fonction), ne la réimprime jamais (Hors fonction) ou ne la réimprime que si la mémoire nécessaire pour stocker la page n'est pas requise pour d'autres tâches d'impression (Auto).

Remarque : la valeur par défaut est Auto.

En fonction

Hors fonction

Auto

Langue d'affichage | Indique dans quelle langue le texte du panneau de commandes de l’imprimante apparaît. Remarque : toutes les langues peuvent ne pas être disponibles. La langue par défaut du pays ou de la région est définie par le fabricant. | Anglais Français Allemand Italien Espagnol

Danois

Norvégien

Néerlandais

Suédois

Portugais

Finnois

Japonais

Russe

Polonais

Hongrois

Turc

République tchèque

Coréen

Chinois simplifié

Chinois traditionnel

Zone d'impression | Modifie la zone d'impression logique et physique. Remarques :

- La valeur par défaut est Normal. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.
- L'option Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur HBP. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL ou PostScript.

Normal

Page entière

Réglage avertisseur | Indique si une alarme doit être déclenchée quand l'imprimante requiert l'intervention de l'opérateur et permet de spécifier sa fréquence. Remarques :

- La valeur par défaut est Simple. L'imprimante émet trois bips rapides.
- Sur Hors fonction, l'imprimante n'émet aucun signal sonore.
- Sur Continu, l'imprimante émet trois bips toutes les 10 secondes.

Hors fonction

Simple

Continu

Avert. Toner | Indique si l'imprimante doit arrêter l'impression et déclencher une alarme simple ou continue quand le niveau de toner devient bas. Remarques :

- La valeur par défaut est Hors fonction. Sur Hors fonction, l'imprimante n'émet aucun signal sonore.
- Lorsque la valeur Simple est définie, l'imprimante émet trois bips rapides.
- Sur Continu, l'imprimante émet trois bips toutes les 10 secondes.

Hors fonction

Simple

Continu

Destination télécharg. | Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques :

- La valeur par défaut est RAM. Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l’imprimante.
- Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire.

RAM

Mémoire flash

Economie énergie | Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarque : 1 – 240 permet d'indiquer la durée entre l’impression d’un travail et le passage de l’imprimante en mode Economie énergie. La plage de valeur diffère selon les modèles d'imprimantes. | 1 – 240
Délai d'impression | Spécifie le délai (en secondes) que l'imprimante doit respecter avant d'imprimer la dernière page d'un travail d'impression non suivi d'une demande d'impression d'une page. Remarques :

- La valeur par défaut est Désactivé.
- La valeur par défaut est 90.

Désactivé

1 – 255

Auto continu | Spécifie le délai (en secondes) que l'imprimante doit respecter après l'affichage d'un message d'erreur nécessitant une intervention avant de poursuivre l'impression. Remarques :

- La valeur par défaut est Désactivé. L’imprimante ne reprend pas l’impression tant que le message d’erreur n’est pas effacé.
- Si vous spécifiez une valeur, l’imprimante respecte le délai indiqué, puis reprend automatiquement l’impression des tâches suspendues.
- La valeur de plage par défaut est 5.

Désactivé

5 – 255

Délai d'attente | Spécifie le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend l'envoi d'octets de données supplémentaires par l'ordinateur. Remarques :

- La valeur par défaut est Désactivé.
- La valeur de plage par défaut est 40.
- Lorsque ce délai est dépassé, le travail d'impression est annulé. L’option Délai d’attente est disponible uniquement en mode d’émulation PostScript. Cette option n'a aucune incidence sur les travaux d'impression avec émulation HBP, PPDS ou PCL.

Désactivé

15 – 65535

Réduction de la résolution | Indique si l'imprimante réduit automatiquement la résolution des pages de 600 ppp à 300 ppp pour empêcher la saturation de la mémoire. | Hors fonction En fonction
Economiser ressource | Indique si toutes les ressources téléchargées permanentes (telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive) doivent être conservées quand l'imprimante reçoit un travail qui nécessite une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.

Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n’est pas requise pour d’autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'imprimante inactif.

Hors fonction

En fonction

Commande Réinitialiser | Indique si la fonction de réinitialisation est disponible en maintenant la touche Annuler de l'imprimante enfoncée. Remarques :

- La valeur par défaut est En fonction.
- Les travaux d'impression stockés dans la mémoire de l'imprimante au moment de la réinitialisation de l'imprimante peuvent être perdus totalement ou partiellement.

Hors fonction

En fonction

Commande Tampon imprimante | Indique si la fonction Impr. tampon du panneau de commandes est disponible sur l'imprimante. Remarque : la valeur par défaut est En fonction. | Hors fonction En fonction
Protection page | Empêche l'imprimante de charger du papier pour une page avant que la totalité de celle-ci ait été traitée et qu'elle soit prête à être imprimée. Remarques :

- La valeur par défaut est Hors fonction. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.
- Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.

Hors fonction

En fonction

Mode Eco | Economise la quantité d'énergie et/ou de fournitures utilisée. Remarques :

- La valeur par défaut est Hors fonction. L'imprimante est à son meilleur niveau de performance.
- Le paramètre Energie permet de réduire la quantité d'énergie utilisée, en sollicitant le minimum requis.
- Le paramètre Papier permet de minimiser le gaspillage de papier.
- Le paramètre Energie/Papier permet de minimiser le gaspillage de papier, de toner et d'énergie, en utilisant le minimum nécessaire.

Hors fonction

Energie

Papier

Energie/Papier

Mode silencieux | L'imprimante fonctionne en mode de réduction du bruit. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction En fonction