| # 렌더링 인텐트
| 변환 중에 범위를 벗어나는 색을 처리하는 방법을 설정하려면 렌더링 인텐트 드롭다운 목록에서 필요한 값을 선택하십시오. 스캔하는 이미지 유형에 해당하는 렌더링 인텐트를 선택하십시오.
| ###### 스캔할 항목 | ###### 렌더링 인텐트 목록에서 클릭할 옵션
| 선명한 색상의 사진 및 이미지(밝은 일몰 또는 밝은 꽃무늬 배치) | 지각적
| 톤이 흐린 사진 및 이미지(예: 일부 인물 사진) | 상대적
| 업무용 그래픽(차트) | 채도
| 지각적 인텐트 — 범위에 속하는 색상이 부정확하더라도 불일치(out-of-gamut) 색상 사이의 연관성을 보존합니다. 이미지의 특정 색상이 불일치할 경우, 지각적 인텐트는 이미지의 모든 색상을 조정하고 이로 인해 이미지의 모든 색상이 표현될 수 있는 범위 안에 들게 됩니다. 상대적 인텐트 — 불일치 색상을 처리하더라도 일치 색상 사이의 거의 정확한 연관성은 보존하려고 합니다. 이미지의 특정 색상이 색상 범위를 벗어날 경우, 상대적 인텐트는 이미지의 모든 색상을 표현할 수 있는 가장 근접한 색상으로 조정합니다. 이 때 다른 모든 색상은 변경되지 않습니다. 상대적 인텐트는 흰색 점을 보존하지 않습니다. 채도 인텐트 — 순색상을 보존하려고 하며 더 큰 색 공간으로 변환할 때 컴퓨터 그래픽에서 색의 순수성을 유지하려는 경우에 가장 유용합니다. 채도 인텐트는 색상 및 밝기를 최대로 유지하면서 이미지에서 색의 채도를 유지합니다.
| ** 이 장치용 드라이버는 렌더링 인텐트 기능을 제공하지 않습니다.