| # Gamma
Inhalt Anleitung | Mit Gamma können Sie den Gammawert für das gesamte Bild festlegen. Diese Einstellung betrifft die Farbtöne von gescannten Bildern. Zum Anpassen des Gammawertes können Sie für Gamma einen Wert zwischen 0.01 und 5.00 angeben. Ein höherer Gammawert führt zu helleren Farbtönen der angepassten Farbkanäle.
Ziehen Sie den Schieberegler, um den Gammawert festzulegen. Durch Ziehen nach rechts wird die Gammawert erhöht, und durch Ziehen nach links wird er verringert. Die mit dem Schieberegler vorgenommenen Änderungen werden automatisch im entsprechenden Feld angezeigt und umgekehrt. Sie können den Gammawert auch mit den Drehfeldern anpassen oder im Feld Gamma einen bestimmten Wert eingeben. Klicken Sie zum Erhöhen des Gammawertes auf den nach oben weisenden Pfeil. Klicken Sie zum Verringern des Gammawertes auf den nach unten weisenden Pfeil. Geben Sie im Feld Gamma einen Wert zwischen 0.01 und 5.00 an. Normalerweise können gute Ergebnisse vom Scanner mit dem Standardwert 1 erzielt werden.
Untersuchen Sie das Bild im Vorschaufenster, und nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen vor.
##### Siehe auch:
Mit ScanThru arbeiten Optionsbereich Bildfarben anpassen Kanal