| # Gamma
Sommario Come fare per... | Utilizzare Gamma per regolare il valore gamma per l’intera immagine. Questa impostazione influisce sui valori dei toni delle immagini digitalizzate. Per effettuare la regolazione, è possibile specificare un valore Gamma compreso fra 0.01 e 5.00. Maggiore è il valore gamma, più chiaro sarà il tono complessivo dei canali di colore sottoposti a regolazioni.
Trascinare il cursore per impostare il valore gamma. Trascinandolo verso sinistra si riduce il valore gamma; trascinandolo verso destra lo si aumenta. Le modifiche apportate con il cursore vengono visualizzate automaticamente nella casella relativa e viceversa. Per regolare il valore gamma dell’immagine è anche possibile utilizzare i pulsanti di selezione oppure digitare un determinato valore nella casella Gamma. Per aumentare il valore, fare clic sulla freccia rivolta verso l’alto. Per diminuirlo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso. Il valore immesso nella casella Gamma deve essere compreso fra 0.01 e 5.00. In genere, è possibile ottenere buoni risultati dallo scanner con un valore predefinito di 1.
Esaminare l’immagine nel Riquadro di anteprima e, se necessario, apportare ulteriori regolazioni.
##### Argomenti correlati:
Operazioni con ScanThru Pannello opzioni Regolazione dei colori dell’immagine Canale