| # Konvertierungsoptionen
| Wählen Sie in der Dropdown-Liste Konvertierungsoptionen einen Wert aus, um festzulegen, wie außerhalb der Farbpalette liegende Farben gehandhabt werden sollen. Wählen Sie die Konvertierungsoptionen aus, die dem zu scannenden Bildtyp entsprechen.
| ###### Vorlage | ###### Auszuwählendes Element in der Liste Konvertierungsoptionen
| Fotos und Bilder mit leuchtenden Farben (wie z. B. helle Sonnenuntergänge oder gut ausgeleuchtete Blumenarrangements) | Wahrnehmung
| Fotos und Bilder mit gedeckteren Farben (z. B. manche Portraits) | Relativ
| Geschäftsgrafiken (Diagramme) | Sättigung
| Wahrnehmungbezogene Konvertierung — Es wird versucht, die Beziehung zwischen den nicht in der Palette enthaltenen Farben zu bewahren, auch wenn es dadurch zu Ungenauigkeiten bei Palettenfarben kommt. Wenn bestimmte Farben in einem Bild nicht in den verfügbaren Farben enthalten sind, werden bei dieser Konvertierung alle Farben im Bild so angepasst, dass jede Farbe im Bild in einem Bereich liegt, der dargestellt werden kann. Relative Konvertierung — Es wird versucht, die Beziehung zwischen Palettenfarben so exakt wie möglich zu erhalten, auch wenn dabei nicht in der Palette enthaltene Farben wegfallen. Wenn bestimmte Farben in einem Bild nicht in den verfügbaren Farben enthalten sind, werden diese Farben bei dieser Konvertierung im Bild auf die ähnlichste Farbe gesetzt, die dargestellt werden kann, während alle anderen Farben unverändert bleiben. Bei relativer Konvertierung wird der Weißpunkt nicht beibehalten. Sättigung — Es wird versucht, die gesättigten Farben beizubehalten. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn beim Konvertieren von Computergrafiken in einen größeren Farbraum die Farbreinheit erhalten werden soll. Bei dieser Konvertierung wird die Sättigung der Farben im Bild beibehalten, evtl. auf Kosten von Farbnuancierung und Helligkeit.
| ** Der Treiber für dieses Gerät verfügt nicht über die Funktion Konvertierungsoptionen.