| # Canal
Table des matières Comment... | La liste Canal répertorie tous les canaux de couleurs disponibles. Les réglages des niveaux de Luminosité, Contraste, Zones claires, Ombre et Gamma sont effectués séparément sur chaque canal de couleur disponible.
Pour des images couleur numérisées en mode 256 couleurs ou Couleurs naturelles, RVB, vous pouvez régler les niveaux de Luminosité/Contraste et Gamma pour les canaux Rouge, Vert, Bleu et RVB ; les réglages appliqués au canal Gris affectent chacun des canaux Rouge, Vert et Bleu. Vous pouvez régler les niveaux de Zones claires/Ombre uniquement pour le canal RVB. Pour les images numérisées en mode 256 niveaux de gris, vous pouvez régler les niveaux de Luminosité/Contraste, Zones claires/Ombre et Gamma pour le canal Gris uniquement. Pour les images numérisées en mode Lineart, N/B ou Demi-teinte, N/B, vous ne pouvez régler aucun des paramètres Luminosité/Contraste, Zones claires/Ombre et Gamma.
Vous pouvez sélectionner le canal de couleur Rouge, Vert, Bleu, RVB ou Gris dans la liste Canal pour effectuer les réglages de couleur.
##### Rubriques connexes :
Utilisation de ScanThru Panneau d'options Régler les couleurs d'image