| # Raster entfernen
Inhalt Anleitung | Mit Raster entfernen können Sie die Darstellung nachteiliger Interferenzmuster (Moirémuster) minimieren, die beim Scannen von Dokumenten auftreten können, die mit einem Halbtonverfahren erstellt wurden. Mit Raster entfernen können Sie die Übertragung von Moirémustern in die Bilddatei minimieren und die Darstellung von rechteckigen, länglichen oder gepunkteten Bereichen verhindern. Beim Anwenden des Filters Raster entfernen wird der Effekt auf das gesamte Bild angewendet. Sie können ihn nicht auf die Auswahl anwenden. Ziehen Sie zum Anwenden des Filters Raster entfernen den Schieberegler in eine Position, die für den Typ des gescannten Dokuments geeignet ist. Wenn sich der Schieberegler ganz links befindet, werden keine Raster entfernt. Beim Ziehen nach rechts wird werden aus dem gescannten Bild Raster fortschreitend stärker entfernt. Wählen Sie beim Scannen von hochwertigen Kunstdrucken die zweite Position von links. Ziehen Sie zum Scannen von Bildern aus Glanzmagazinen den Schieberegler bis zur zweiten Position von rechts. Zum Scannen von körnigen Bildern wie Zeitungsfotos sollten Sie den Schieberegler ganz nach rechts ziehen. Sie können zum Einstellen des Filters Raster entfernen auch die Drehfelder verwenden. Klicken Sie zum Erhöhen des Effekts Raster entfernen auf den nach oben weisenden Pfeil. Klicken Sie zum Verringern des Effekts Raster entfernen auf den nach unten weisenden Pfeil.
Untersuchen Sie das Bild im Vorschaufenster, und nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen vor.
##### Siehe auch:
Mit ScanThru arbeiten Optionsbereich Scaneinstellungen anpassen