| # Effenen
Inhoudsopgave Procedures | Met de optie Effenen kunt u de weergave van storende rasterpatronen verminderen die zich kunnen voordoen in het afbeeldingsbestand als u originele documenten scant die zijn vervaardigd met een halftoonproces. Door het filter Effenen toe te passen, vermindert u de overdracht van rasterpatronen naar het afbeeldingsbestand en voorkomt u dat de afbeelding blokjes, strepen of stippen bevat. Als u het filter Effenen gebruikt, wordt dit effect toegepast op de hele afbeelding. U kunt het effect niet op een geselecteerd gedeelte toepassen. Sleep het schuifblokje Effenen, afhankelijk van het type document, naar links of rechts op de schuifbalk. Als u het schuifblokje helemaal naar links sleept, wordt het effeningseffect niet toegepast. Naarmate u het schuifblokje verder naar rechts sleept, neemt het effeningseffect op de gescande afbeelding toe. Als u kunstreproducties van hoge kwaliteit scant, sleept u het schuifblokje bijna helemaal naar links. Als u afbeeldingen uit glossy tijdschriften scant, sleept u het schuifblokje bijna helemaal naar rechts. Als u korrelige afbeeldingen scant, zoals foto's uit de krant, sleept u het schuifblokje helemaal naar rechts. U kunt de diepte van het effenende effect ook aanpassen met de pijlknoppen. Klik op de pijl-omhoog om het effeningseffect te vergroten. Met de pijl-omlaag kunt u het effeningseffect verkleinen.
U kunt de afbeelding bekijken als afdrukvoorbeeld en eventueel verder aanpassen.
##### Verwante onderwerpen:
Werken met ScanThru Optievenster Scaninstellingen aanpassen