| # 망점 제거
목차 방법 | 하프톤 프로세스로 작성된 원본 문서를 스캔할 때 이미지 파일에 발생할 수 있는 보기 흉한 간섭 무늬(무아레) 현상을 최소화하려면 망점 제거를 사용하십시오. 망점 제거를 사용하여 이미지 파일에 무아레 현상이 나타나는 것을 최소화하여 바둑판 무늬, 줄무늬 또는 점이 나타나는 현상을 피할 수 있습니다. 망점 제거 필터를 적용할 때 망점 제거 효과는 전체 이미지에 적용되고 선택 부분에만 적용할 수 없습니다. 망점 제거 필터를 적용하려면 스캔하는 문서 유형에 적합한 위치로 슬라이더를 드래그하십시오. 슬라이더를 맨 왼쪽 위치로 드래그하면 망점 제거가 적용되지 않습니다. 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하면 스캔된 이미지에 적용되는 망점 제거 효과가 증가합니다. 고품질 예술 인쇄물을 스캔할 때 맨 왼쪽 옆에 있는 위치를 선택하십시오. 광택 처리된 잡지에서 이미지를 스캔하려면 맨 오른쪽 위치의 바로 전 위치에 도달할 때까지 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하십시오. 신문 사진과 같은 거친 이미지를 스캔하려면 슬라이더를 맨 오른쪽 위치로 드래그하십시오. 또한 스핀 단추를 사용하여 망점 제거 효과의 깊이를 조정할 수 있습니다. 망점 제거를 증가시키려면 위쪽 화살표를 클릭하십시오. 망점 제거를 감소시키려면 아래쪽 화살표를 클릭하십시오.
미리보기 상자에서 이미지를 보고, 필요하면 조정을 추가로 수행하십시오.
##### 관련 항목
ScanThru에 대한 작업 옵션 패널 스캔 설정 사용자 정의