| # Kanaal
Inhoudsopgave Hoe kan ik... | In de lijst Kanaal vindt u alle beschikbare kleurkanalen. De aanpassingen in de instellingen van Helderheid, Contrast, Highlight, Schaduw en Gamma worden voor elk beschikbaar kleurkanaal afzonderlijk doorgevoerd.
Bij kleurenafbeeldingen die zijn gescand in de modus 256 kleuren of Ware kleuren (RGB), kunt u de instellingen van Helderheid/Contrast en Gamma aanpassen voor de kanalen Rood, Groen, Blauw en RGB. De aanpassingen van het RGB-kanaal zijn van invloed op de kanalen Rood, Groen en Blauw. U kunt de instellingen van Highlight/Schaduw alleen voor het RGB-kanaal aanpassen. Bij afbeeldingen die zijn gescand in de modus 256 grijstinten, geldt dat u de instellingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma alleen voor het kleurkanaal Grijs kunt aanpassen. Bij afbeeldingen die zijn gescand in de modus Lijnen Z/W of Halftoon Z/W, geldt dat u geen van de instellingen voor Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma kunt aanpassen.
Als u kleuraanpassingen wilt maken, kunt u in de lijst Kanaal een van de kleurkanalen Rood, Groen, Blauw, RGB of Grijs selecteren.
##### Verwante onderwerpen:
Werken met ScanThru Optievenster Afbeeldingskleuren aanpassen