| # Intention de rendu
| Pour définir la façon dont les couleurs hors gamme sont gérées lors d’une conversion, choisissez la valeur requise dans la liste déroulante Intention de rendu. Sélectionnez la valeur d’Intention de rendu correspondant au type de l’image que vous numérisez.
| ###### Pour numériser... | ###### Dans la liste Intention de rendu, cliquez sur l’élément suivant :
| Des photographies et des images aux couleurs intenses (telles que des couchers de soleil lumineux ou des compositions florales bien éclairées) | Perceptif
| Des photographies et images aux tonalités plus subtiles (comme c’est parfois le cas dans les portraits) | Relatif
| Des tableaux et des graphiques d’entreprise | Saturation
| Rendu perceptif : cette intention de rendu tente de préserver les relations entre les couleurs hors gamme même si les couleurs de substitution sélectionnées dans la gamme de couleurs ne sont pas appropriées. Si certaines couleurs de l’image se trouvent hors de la gamme de couleurs utilisée, l’intention de rendu perceptif ajuste toutes les couleurs de l’image à l’intervalle des couleurs affichables. Rendu relatif : cette intention de rendu tente de préserver le meilleur niveau d’exactitude dans les relations entre couleurs de la gamme, au détriment des couleurs hors gamme. Si certaines couleurs d’une image résident hors gamme, chacune d’elles est réglée sur la couleur la plus proche dans la gamme de couleurs prise en charge, tandis que les autres couleurs demeurent inchangées. L’intention de rendu relatif ne préserve pas le point blanc. Rendu de saturation : cette intention de rendu, qui tente de conserver les couleurs saturées, se révèle utile lorsque l’on souhaite préserver la pureté des couleurs d’images électroniques au moment de leur conversion vers un espace colorimétrique plus étendu. L’intention de rendu de saturation préserve la saturation des couleurs même si elle a une incidence sur la teinte et la clarté de l’image.
| ** Le pilote du périphérique n’intègre pas la fonction Intention de rendu.